ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели необходимо соблюдать следующие общие правила:

1. Каждый предмет мебели предназначен для определенной цели использования, поэтому следует пользоваться любым мебельным изделием в соответствии с его функциональным назначением.

2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже+10 гр.С и не выше +40 гр.С, с относительной влажностью в пределах от 45% до 70%.Существенное отклонение режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств мебели.

3. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов, температура которых превышает +60 гр.С, а также длительное нахождение под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение и деформацию мебельных щитов.

Справка по установке отдельно стоящих газовых плит: ГОСТ 407-98-58 2.1 температура нагрева стенок относительно температуры помещения не более: -боковых стенок 60 гр.С, -задней стенки 80 гр.С. Температура нагрева пола под плитой не выше 60 гр.С, наружной поверхности стекла дверцы духовки не выше: -двойного-140 гр.С, -одинарного-170 гр.С.

При использовании плит (газовых, электрических), а также других приборов, вызывающих нагрев поверхностей мебели, обязательно применение вытяжек с принудительной тягой, во избежание отслоения пленки ПВХ мебельных фасадов. Вытяжка должна быть установлена на высоте от поверхности плиты со строгим соблюдением паспортных данных на конкретную вытяжку.

При использовании режима\*гриль\* в электрической или газовой духовке, следует принять дополнительные меры для предотвращения перегрева(свыше 70 С) поверхностей мебели, в особенности фасадов. Использование электрической или газовой духовки с открытой дверцей без дополнительной защиты мебельных поверхностей недопустимо.

4. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания корпуса, фасадов, столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях. Особенно следует избегать наличия долговременного скопления влаги в сушильных шкафчиках, на столешницах в местах врезки мойки, варочной поверхности, местах стыковки столешниц между собой и в местах врезки канта, а также на полу под цокольными планками. При попадании воды в эти места они должны быть насухо протерты.

5. Следует оберегать поверхности мебели и конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерным физическим нагрузкам.

6. При использовании мебельных изделий не следует прилагать чрезмерное усилие для открывания дверей, выдвижных ящиков и механизмов. Во избежание перекоса дверей и ящиков изделия их следует держать закрытыми. Помните, что большинство дверей шкафов и тумб могут открываться только на 90 гр. И при попытке открыть двери на больший угол петли могут выйти из строя или произойти механическое повреждение фасада.

7. Паспортная нагрузка на механизмы выдвижения не должна превышать следующих значений: для роликовых направляющих и металлобоксов – 15 кг; для шариковых направляющих – 20 кг и для направляющих «Квадро» и тандембоксов – 30 кг. Не следует перегружать полки и выдвижные ящики во избежание провисания полок и преждевременного выхода из строя выдвижных механизмов. При этом может нарушиться регулировка ящичных панелей, что приведет к их соприкосновению друг с другом в момент открывания и закрывания, и как следствие, истирание покрытия.

8. Для долговечной эксплуатации мебели рекомендуется периодически подтягивать крепления петель, подъемников, выдвижных механизмов, ручек, менсолодержателей и другой установленной с помощью крепежа фурнитуры.

9. При эксплуатации мебели, оснащенной смягчителями удара на фасадных дверях, не следует применять дополнительные усилия при закрывании, а также закрывать двери с размаху, т.к. такая избыточная нагрузка выводит из строя механизм смягчителя. Идеальным расстоянием для отпускания фасадной двери является 10 см.

10. Пленочные фасады из МДФ рекомендуется мыть теплой водой с нейтральными моющими средствами, а затем насухо протирать.

11. Следует тщательно следить за качеством электропроводки, которая служит для подсветки элементов мебели. Электрические светильники, поставляемые производителем мебели, специально предназначены для освещения мебельного изделия. Самостоятельно использовать другие светильники можно только в том случае, если они предназначены для мебели. Запрещается закрывать сверху галогеновые светильники, т.к. они могут выйти из строя из-за перегрева.

12. Не допускается ставить на столешницу раскаленные предметы. Желательно, чтобы предметы, которые Вы ставите на рабочие поверхности, имели температуру не более 100 гр.С.

13. Не допускается производить работы на столешнице, связанные с механическим воздействием на покрытие (нарезка и отбивание продуктов). Все работы острыми предметами следует производить только на специальных разделочных досках.

При соблюдении указанных правил мебель прослужит Вам долгие годы.

Гарантийные условия Изготовителя соблюдаются только при условии выполнения перечисленных правил!